専攻サーバ管理者のための
gate-toroku-system 入門

北守 太一

kitamo@ep.sci.hokudai.ac.jp

本日の目標

専攻サーバとgate-toroku-system は切っても

切れない間柄. そこで今回は

...ということについて解説する.

gate-toroku-system (通称 gate)が専攻サーバ内でどのようなはたらきをしているか

もくじ

サーバ管理のお仕事は面倒

gate があるとこんなに便利

gate の仕組み

CGI による登録

サーバ間データ転送

設定ファイルの自動生成

設定の変更・修正は面倒

mail/www のユーザアカウント管理は面倒

専攻全体で300人以上のユーザが!!

いちいち adduser/deluser するのは嫌

DNS 情報の管理も面倒

専攻全体で250以上のホストが!!

いちいちゾーンファイル修正するのは嫌

gate があれば

アカウントやDNS の登録/設定変更は全部自動で行われる

管理者は面倒な作業から解放

カギは...

CGIによる自動登録

サーバ間のデータ転送

設定ファイルの自動生成

CGIによる自動登録

CGIを使ってアカウント/DNS登録

全部webブラウザで

管理者は何もしなくてOK

登録された内容はwwwサーバに

管理者いらずで登録可能

データの転送

gate の登録情報はwwwサーバ → その他のサーバへ転送

各サーバは転送された情報をもとにアカウントや設定を生成/管理する

gate-daily コマンドによってデータが転送

CGI からの登録内容は全サーバで共有

設定ファイルの自動生成

登録情報を使って各種設定ファイルを自動生成

passwd, zone など

サーバの設定をgateが自動的にやってくれる

更新された設定も自動で反映

設定ファイルの生成/更新も自動

まとめ

gateの役割は

専攻サーバにおける各種登録、設定を自動化するためのソフトウェア

gate があるとこんなに便利

アカウント登録が手間入らず

DNS 登録、設定も手間入らず

プライベートLAN の登録、設定だって手間入らず

参考

森川靖大: 専攻サーバ詳解, EPnetFaN 第30回座学編

http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~epnetfan/zagaku/2003/0220/pub/index.html

森川靖大: gate 入門, EpnetFaN 第38回座学編

http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~epnetfan/zagaku/2002/0221/gate.html

おまけ

専攻サーバの概略

以下の6 種類で構成

mail

www

DNS

DHCP (& 2nd DNS )

News

FTP

本務機と予備機

各サーバは本務機と予備機の2台からなる

本務機

普段からサーバとして使っているマシン

予備機

本務機が壊れた時のための予備用のマシン

基本的に本務機と同じハードウェア構成

有事の際に迅速な入替えが可能に

2005-02-15T15:19:03